# Couple final - 31009

Ce signal affiche le statut du couple final, qui peut être :

- OK - si le couple mesuré se situe dans les limites configurées dans le programme de serrage.

- HAUT - si le couple mesuré est supérieur à la limite haute configurée dans le programme de serrage.

- BAS - si le couple mesuré est inférieur à la limite basse configurée dans le programme de serrage.

La valeur du signal Statut du couple final s'affiche différemment, selon la configuration du signal du bus de terrain.
Si l'utilisateur sélectionne le convertisseur de signal, le signal affiche l'une des valeurs suivantes :

- O - Statut du couple final OK.

- H - Statut du couple final Haut.

- L - Statut du couple final Bas.

Si aucun filtre n’est appliqué, le signal affiche l'une des valeurs suivantes :

- 1 - Statut du couple final OK.

- 2 - Statut du couple final Haut.

- 3 - Statut du couple final Bas.

Nom dans SoftPLC : FINAL_TORQUE_STATUS

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Entier | 2 | 8
StatusAsChar | État | Entier | 2 | 8

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX