# Nödstopp

Frånskiljaranordningen för strömförsörjningen kan tjäna som ett nödstopp om den är lättåtkomlig för operatören och är av typen som beskrivs i EN 60204-1:2006, 5.3.2 a), b), c) eller d). När den är avsedd för sådan användning, skall frånskiljaranordningen vara märkt röd och ha en gul bakgrund. (Ref. EN 60204-1:2006, 10.7.5).

POWER FOCUS 6000 är utrustad med en nödstoppsfunktion med extra brytare enligt EN ISO 13849-1 kategori 3 PL d. Nödstoppsfunktionen ska användas när fjärrstartsfunktionen används.

Nödstoppsfunktionen kan användas med en frånskiljaranordning (t.ex. en nödstoppknapp). När nödstoppknappen aktiveras, bryts matningsspänningen till styrenheten.

En systemdiagnos görs automatiskt när styrenheten startar. Detta görs både efter ett nödstopp och vid en normal start.

Nödstoppsfunktionen används med antingen en enda styrenhet eller upp till 10 styrenheter i en enda nödstoppskedja. I en konfiguration med flera styrenheter går nödstoppssignalen från den första styrenheten till samtliga sammankopplade styrenheter som använder I/O-bussgränssnittet. Den sista styrenheten i kedjan returnerar en återkopplingssignal för att visa att samtliga styrenheter har fått nödstoppssignalen. Händelsen Nödstopp visas.

För nödstoppet finns en 24V DC-utgång via nödstoppgränssnittet på anslutningspanelen.

I detta avsnitt

- Kablage
- Stiftkonfigurationer för nödstopp