# CTh – Korsgängning (Cross Thread)

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Den här begränsningen kontrollerar vinkeln från den punkt där momentet passerar Startmoment (T1) till den punkt där momentet passerar Slutmoment (T2). Om vinkeln uppmätt från Start Torque (startmoment) (T1) är högre än Maximum limit (maximal gräns) (Amax), stoppas verktyget omedelbart.

När momentet passerar Slutmoment (T2) kontrolleras den uppmätta vinkeln mot Minimigränsvärdet (Amin). Om vinkeln är lägre än den här gränsen stoppas verktyget omedelbart.

Parameter | Beskrivning | I bild
--- | --- | ---
Startmoment | Måste vara <=0. | T1
Slutmoment | Måste vara <=0. | T2
Minimigräns | Undre vinkelgränsvärde. | Amin
Maxgräns | Övre vinkelgräns. | Amax