# MT – 平均トルク

ツール
ES STR SL ST SR QST IXB

このモニターは、モニター中に平均トルクを測定し、計算値が制限内にあることを確認します。

パラメータ | 説明
--- | ---
タイプ | 開始条件を指定します： ステップ開始：測定はステップ開始から始まり、シャットオフポイントで終了します。 トルクトリガ：測定は、トルクが トルクトリガ を初めて通過した時点から開始します。シャットオフポイントで終了します。 角度トリガ：測定は、角度が角度トリガとなり、オプションのトリガートルクから測定された時点から始まります。トリガートルクがない場合、 角度トリガはステップの開始から測定されます。シャットオフポイントで終了します。 角度ウィンドウ：角度ウィンドウ内での測定。ウィンドウは、トルクが最初にトリガートルクを通過した時点に、角度オフセットの角度トリガを加えたところから始まります。 時間間隔：締め付けの最後の時間間隔の間（秒）に測定します。
トルクトリガ | [タイプ] が [トリガートルク]、[角度トリガー]、または [角度ウィンドウ]に設定されている場合に使用できます。> = 0 かつ < ツール最大トルクであること。
角度トリガ | [タイプ] が [角度トリガー] または [角度ウィンドウ]に設定されているときに使用できます。> 0 であること。
角度ウィンドウ | [タイプ] が [角度ウィンドウ]に設定されている場合に使用できます。> 0 であること。
時間間隔 | [タイプ] が [時間間隔] に設定されている場合に使用できます。> 0 であること。
下限 | 最低許容トルク
上限 | 最高許容トルク