# PTCA: angolo filettatura successivo

Utensili
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Il monitoraggio della fase misura l'angolo massimo raggiunto durante il monitoraggio e verifica che sia compreso tra il limite massimo e il limite minimo.

Il livello di Coppia di attivazione viene ignorato fino al raggiungimento della fine della Finestra angolo di filettatura . Dopodiché, la misura dell'angolo inizia appena la coppia misurata è oltre la coppia di attivazione.

Parametro | Descrizione | Valore predefinito
--- | --- | ---
Condizione di arresto | Specifica il punto in cui termina la misurazione dell'angolo: Fine Punto finale utilizzato: l'angolo alla fine del monitoraggio. Coppia di picco Punto finale utilizzato: l'angolo in cui è stata raggiunta la coppia massima durante il monitoraggio. Spegnimento Punto finale utilizzato: l'angolo nel punto di spegnimento della fase. Picco Punto finale utilizzato: l'angolo maggiore raggiunto durante il monitoraggio. | Spegnimento
Coppia di attivazione | La misurazione dell'angolo inizia da questo trigger. Limite minimo: deve essere >= 0 Limite massimo: deve essere < coppia massima dell'utensile | 0
Limite minimo | L'angolo minimo accettabile. Limite minimo: deve essere >= 0 Limite massimo: deve essere < 9 999 999 e < limite massimo | Non impostato
Limite massimo | L'angolo massimo accettabile. Limite minimo: deve essere > 0 e > limite minimo Limite massimo: deve essere < 9 999 999 | Non impostato
Coppia attivazione filettatura | Limite minimo: deve essere >= 0 Limite massimo: deve essere < coppia massima dell'utensile | Non impostato
Finestra angolo di filettatura | Limite minimo: deve essere >= 0 Limite massimo: deve essere < 9 999 999 | 0

## Valori dei risultati

- Angolo misurato: l'angolo misurato durante il monitoraggio.

Spostare il mouse e fare clic sull'immagine per ottenere ulteriori informazioni:
Monitoraggio fase: angolo filettatura successivo

A | Punto di spegnimento | E | Limite angolo basso
B | Grilletto coppia | F | Limite altezza angolo
C | Angolo filettatura coppia di attivazione | G | Angolo misurato
D | Finestra angolo di filettatura |  |