# TCD - Desvio de torque x corrente

Ferramentas
ES STR SL ST SR QST IXB

Essa restrição verifica se todas as medições de corrente convertidas em torques correspondentes são, na maior parte, o Desvio máximo do torque real medido com o transdutor de torque. A restrição começa quando o torque atinge Torque de acionamento pela primeira vez durante a etapa e fica ativa até a etapa atingir seu alvo.

Se o Torque de acionamento nunca for atingido, o monitor relatará OK.

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Trigger Torque (Torque de Acionamento) | Deve ser >=0
Desvio máximo | Padrão: 1, Deve ser > 0