# Configurazione del cicalino

Il cicalino è configurato assegnando un segnale acustico a un segnale selezionato da un elenco dei segnali disponibili.

Il segnale acustico è costituito da un insieme di parametri descritti nella tabella. Un segnale acustico può ricevere una priorità tra 1 e 10, dove 1 è la priorità più alta e 10 la più bassa. Un segnale e suono ha priorità 5 come impostazione predefinita. E' possibile assegnare fino a 20 suoni ai segnali.

Parametro | Descrizione
--- | ---
Frequenza | Esatta frequenza in Hz.
Tempo di accensione | Tempo (in ms) in cui suona il cicalino.
Tempo di spegnimento | Tempo (in ms) in cui il cicalino non emette suoni.
Ripetizione | Numero di volte in cui il cicalino ripete la sequenza di accensione/spegnimento.
Volume | Volume del cicalino, in percentuale del volume max.