# Målvinkelgränser

Med inställda Målvinkelgränser är det möjligt att övervaka om muttern vrids i önskad grad under åtdragningen.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Vinkelgränser | Välj avsnitt för åtdragningen, i grader, där vinkeln ska övervakas. Av: Inga gränser kontrollerade. Från Nergängning klar: Övervakningsfönstret är inställt från när momentet för Nergängning klar har uppnåtts. Från moment: Övervakningsfönstret är inställt från när det angivna momentvärdet nåtts. Momentet måste vara större än Nergängning klar-momentet. Från första målmoment: Övervakningen är inställd från när Första målmoment nåtts. Det här alternativet är inte tillgängligt om TurboTight väljs. Auto: Vinkelns övervakningsgränser beräknas automatiskt av styrenheten Manuell: Vinkelns övervakningsgränser anges manuellt. | Av
<Från moment> | Momentvärde från när vinkelgränser ställts in. |
<Från moment> | Momentvärde från när vinkelgränser ställts in. | 75% av målmomentet
Vinkel min | Vinkelvärde för nedre vinkelgräns | 90°
Vinkel max | Vinkelvärde för övre vinkelgräns | 720°
Tid min | Minimitid (i millisekunder) för fasen. Mäts från starten av steget. | 10 ms För TurboTight: 0 ms
Tid max | Maximitid (i millisekunder) för fasen. Mäts från starten av steget. | 1000 ms För TurboTight: 40 ms

Position 1- 4 är giltig om målet är moment. Position 5- 6 är giltig om målet är vinkel.

Parametern Mät vinkel på kan ha olika värden. Parametern är endast tillgänglig när vinkelövervakning är aktiverad för det åtdragningsprogram som används. Som standard mäts vinkeln på Max vinkelvärde. Parameterns möjliga värden räknas upp i tabellen nedan.

Namn | Beskrivning
--- | ---
Värde vid högsta moment | Mäter vinkeln vid det högsta momentvärdet.
Max vinkelvärde | Mäter den största vinkeln under åtdragning.
Värde vid avstängning | Mäter det sista vinkelvärdet innan avbrottssteget.