# Monitores de etapa

A disponibilidade de etapas de aperto, monitores e restrições depende das licenças instaladas no controlador.

Monitores de etapa são utilizadas para verificar se o aperto foi atingido de acordo com a especificação, por exemplo, limites de ângulo ou torque. Cada etapa apresenta monitores obrigatórios de etapa e monitores opcionais de etapa. As monitores obrigatórios são inseridos ao se arrastar uma nova etapa para o programa de múltiplas etapas. Os monitores opcionais são flexíveis e podem ser colocados no programa de múltiplas etapas, conforme a necessidade. Cada etapa pode ter até oito monitores.

Os monitores a seguir são adicionados automaticamente a toda etapa adicionada ao programa de aperto de múltiplas etapas.

Monitores de etapa padrões
Monitor da etapa | Etapas aplicáveis
--- | ---
Ângulo | Tudo
Pico de torque | Tudo

Ferramentas disponíveis para cada tipo de sistema
Power Focus 6000 / Power Focus 8 | Aperto no Power Focus 6000 Synchronized / Aperto no Power Focus 8 Synchronized | Flex | IxB
--- | --- | --- | ---
ST | ST | QST | IxB
STR | STR |  |
SL | QST |  |
QST |  |  |
STB |  |  |
IxB |  |  |
Power Focus Connect |  |  |
XB |  |  |

Monitores de etapa
Ferramentas
Procurar