# Konfigurácia nástroja

V menu Konfigurácie >Konfigurácia nástroja je možné nakonfigurovať dostupné funkcie príslušenstva na nástroji.

V závislosti od typu nástroja sú dostupné rôzne funkcie.

## Konfigurácia funkcií príslušenstva na nástroji

1. Vyberte Filtrovať podľa typu nástroja. Potom vyberte potrebný nástroj.

2. Ak chcete nakonfigurovať potrebné funkcie, vyberte Upraviť.

   Konfigurácia priradená virtuálnej stanici sa nedá odstrániť.

3. Ak sú k dispozícii, nakonfigurujte LED nástroja, tlačidlo Funkcia, Bzučiak a Prepínač smeru, výberom súvisiaceho poľa.
   Každé pole zobrazuje číslo, ktoré zodpovedá číslu konkrétnej funkcie (napríklad 1 zodpovedá LED nástroja, 2 tlačidlu Funkcia, 3 Bzučiaku a 4 Prepínaču smeru).

4. Ak sú k dispozícii, nakonfigurujte Všeobecné nastavenia, Spúšťacie podmienky a Prídavná zbernica podľa potrieb zákazníka

## Všeobecné nastavenia

Všeobecné nastavenia pre nástroj môžu byť nastavené v časti Všeobecné nastavenia.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Časový limit nečinnosti | Určuje, či nástroj po uplynutí nastavenej doby nečinnosti vypne napájanie alebo nie. | ZAP
<Časový limit nečinnosti> | Ak je Časový limit nečinnosti nastavený na ZAP, pred vypnutím nastaví počet minút. | 120 min
Predná LED kontrolka | Konfiguruje použitie predného LED bieleho svetla. Táto funkcia je k dispozícii len pre bezdrôtové nástroje. Musí byť nastavená na ZAP, aby sa používala predná LED indikácia výsledkov (zelené a červené svetlo) na podporovaných nástrojoch Keď je nastavená na VYP, predná LED sa nerozsvieti, keď sa stlačí alebo pustí spúšťač nástroja. Keď je nastavená na ZAP, predné LED biele svetlo sa rozsvieti, keď sa stlačí spúšťač nástroja. Na podporovaných nástrojoch sa zelené alebo červené svetlo rozsvieti, keď sa pustí spúšťač, čo indikuje výsledok. Pre konfiguráciu indikácie výsledkov pozri LED kontrolky nástroja. | ZAP
Trvanie po uvoľnení spúšťača | Nastavuje, ako dlho zostane predné LED biele svetlo svietiť po pustení spúšťača nástroja (v sekundách). Konfigurácia nemá vplyv na trvanie indikácie výsledkov (zelené alebo červené svetlo). Pre konfiguráciu trvania indikácie výsledkov pozri LED kontrolky nástroja. Pri káblových nástrojoch zostane predná LED svietiť 10 sekúnd po stlačení spúšťača nástroja. | 0 s
Sledovanie | Umožňuje grafické zobrazenie uťahovania. Pre viacstupňové programy sledovanie vždy zapnuté z Spúšťač stlačený. Pre bezdrôtové nástroje vyberte Spúšťač stlačený alebo Zaskrutkovanie dokončené na vytvorenie sledovania. | Vypnuté
Kontrola ZNAČKY | Umožňuje kontrolu ZNAČKY na nástroji. Nástroj sa uzamkne, ak ZNAČKA dodaná s programom nie je rovnaká ako tá, ktorá je vložená do STwrench smartHEAD. Kontrola ZNAČKY je k dispozícii len pre STwrench alebo keď sa nástroj nevyberie pri validácii konfigurácie nástroja. | Vypnuté
Výber ZNAČKY | Používa sa pre výber Program uťahovania/Dávka alebo Sekvencia dávkovania pomocou Sekvencia dávkovania/Uťahovanie zdroja/Dávka zdroja. Používa sa pre výber Program uťahovania/Dávka alebo Sekvencia dávkovania má číslo ZNAČKY, ktoré zodpovedá číslu ZNAČKY vloženej do STwrench smartHEAD. Na displeji STwrench je operátor informovaný o tom, ktorý Program uťahovania/Dávka alebo Sekvencia dávkovania je vybratý pre ZNAČKU vloženú do STwrench smartHEAD. Výber ZNAČKY je k dispozícii len pre STwrench alebo keď sa nástroj nevyberie pri validácii konfigurácie nástroja. | Vypnuté

Relevantné informácie

- Kontrola ZNAČKY
- Výber ZNAČKY

V tejto sekcii

- LED kontrolky nástroja
- Konfigurácia tlačidla Funkcia
- Konfigurácia bzučiaka
- Konfigurácia prepínača smeru
- Konfigurácia spúšťacích podmienok
- Konfigurácia prídavnej zbernice
- Konfigurácia viacerých snímačov
- Konfigurácia otvorenia