# 停止(状態) - 10133

この信号が設定されると、進行中の締め付けまたは緩めが停止します。また、高に設定されている間は、すべての開始試行をブロックします。10024 または 10072と組み合わせて使用​​します。

SoftPLCでの名前: IN_EXTERNAL_STOP_STATE

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | ブール値 | 1 | 1
反転 | 状態 | ブール値 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE