# Stav kanálu uťahovania - 80

Stav uťahovania kanála je výstupný signál, ktorý identifikuje stav pre jednotlivé kanály v synchronizovanom uťahovaní. Podporovaných je 64 kanálov.
Signál Stav uťahovania kanála zobrazuje informácie súvisiace s prebiehajúcim uťahovaním a výsledok posledného uťahovania.

Názov v SoftPLC: CHANNEL_TIGHTENING_STATUS

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | uint32 array | 1 | 64
FordResultStatus | Stav |  | 4 | 4
CompactErrorStatus | Stav |  | 4 | 4

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

Signál Stav uťahovania kanála - 80 obsahuje podsignály (pre viac informácií pozri „Výstupné signály: Podsignály“).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE