# Kalibrácia nástroja

Kalibrácia nástroja sa používa na reguláciu toho, ako správne nástroj korešponduje k referenčnému snímaču.

Hodnota kalibrácie, ktorá je uložená v pamäti nástroja sa používa na nastavenie hodnoty uťahovacieho momentu, ktorý je daný snímačom točivého momentu nástroja. Tým pádom je na ovládači zobrazená správna hodnota uťahovacieho momentu. Ovládač zobrazuje dátum, kedy bol nástroj naposledy kalibrovaný.

Parametre kalibrácie
Oblasť | Popis
--- | ---
Naposledy kalibrované | Dátum a čas, kedy bola vykonaná posledná kalibrácia.
Hodnota kalibrácie | Hodnota uťahovacieho momentu, voči ktorej sa kalibruje.
Nasledujúci dátum kalibrácie | Dátum, kedy bude potrebná ďalšia kalibrácia tohto nástroja.

V tejto sekcii

- Príprava na kalibráciu
- Kalibrácia nástroja
- Kalibrácia nástroja pomocou STa6000 alebo STpad