# Ações

As ações agem como saídas em uma regra. Para receber um saída da regra, a ação precisa ser configurada para um Signal(Sinal) e uma Virtual Station(Estação Virtual). No máximo 10 ações podem ser configuradas por regra. Em caso de múltiplos gatilhos, uma ou mais ações são executadas quando a condição de gatilho é atendida.

Configurações das ações
Definição | Descrição
--- | ---
Nome | Insira um nome para a ação com no máximo 32 caracteres ASCII.
Sinal | Selecione na lista de sinais de estado ou evento booleanos de Entrada/Saída disponíveis no controlador. O sinal é então publicado na estação virtual selecionada na ação.
Estação virtual | Selecione na lista de estações virtuais disponíveis.
Saída | Use o alternador para selecionar o valor de saída True(Verdadeiro) para ser publicado quando o gatilho for acionado. O valor padrão é False (Falso).
Sinal de estado / Evento booleano de entrada/saída selecionado como Sinal em Ação | O valor de saída é publicado para o sinal configurado na ação. A ação pode ser reinicializada com o Cease(Cessar). Opções de configuração para cessar disponível:Rule State(Estado da Regra), Time(Tempo/horário), To Next Tightening(Para o próximo aperto), and Defined Signal(Sinal definido). A configuração para cessar é ajustada para Rule State(Estado da Regra) por padrão.