# Impuls enstegs åtdragningsprogram

## Nergängning

Parameternamn | Villkor | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | --- | ---
Nergängningsvarvtal |  | Väljs med envalsknappar. Nergängningsvarvtal kan väljas mellan Max eller Manuell. | Max
Nergängningsvarvtal | Nergängningsvarvtal = manuell | Anger verktygets varvtal under nergängningssteget. |
Tidsgränser för nergängning |  | Väljs från en snabbmeny: Av:Tidsgränser för nergängning är urkopplad. Från avtryckaren: Tidsgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka tiden så snart som verktygets avtryckare trycks in och rapporterar om tidsgränserna överskrids. Från moment: Tidsgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka tiden från det angivna momentvärdet och rapporterar om tidsgränserna överskrids. | Av
Nergängningstid övervakningsmoment | Tidsgränser för nergängning = från moment | Momentvärde från när Tidsgränser för nergängning övervakning startar. |
Tid min | Tidsgränser för nergängning = På | Minimum tillåten tid för nergängning. | 10ms
Tid max | Tidsgränser för nergängning = På | Maximum tillåten tid för nergängning. | 5000ms
Pulsgränser för nergängning |  | Väljs från en snabbmeny: Av:Pulsgränser för nergängning är urkopplad. Från avtryckaren: Vinkelgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka pulserna så snart som verktygets avtryckare trycks in och rapporterar om pulsgränserna överskrids. Från moment: Vinkelgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka pulserna från det angivna momentvärdet och rapporterar om pulsgränserna överskrids. | Av
Nergängning pulsövervakningsmoment | Pulsgränser för nergängning = från moment | Momentvärde från när Pulsgränser för nergängning övervakning startar. | 2,5Nm
Pulser min. | Pulsgränser för nergängning = På | Minimum antal pulser för att nå målet. | 2
Pulser max. | Pulsgränser för nergängning = På | Maximum antal pulser för att nå målet. | 50
Nergängning klar-moment |  | Anger momentvärdet när planet nåtts och nergängningen är avslutad. | 5Nm

## Åtdragning

Parameternamn | Villkor | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | --- | ---
Målmoment |  | Slutligt målmoment för åtdragningen. |
Pulsenergi |  | Pulsenergin som levereras i åtgärdspulsen uttryckt i en procentandel av den maximala energin verktyget kan leverera i varje puls. |
Korrelationsfaktor för återstående moment |  | Termen Återstående vridmoment korrelationsfaktor liknar en kalibrering och gör en justering mellan det dynamiska vridmomentet, mätt i det elektriska verktyget, och det kvarvarande vridmomentet, mätt med ett kontrollverktyg. | 100%
Momentgränser |  | Väljs med envalsknappar. Gränser kan väljas Automatiskt eller Manuellt |
Moment min | Momentgränser = manuell | Minimoment för steget. |
Moment max | Momentgränser = manuell | Maxmoment för steget. |
Tidsgränser |  | Väljs från en snabbmeny: Av: Tidsgränser är urkopplad. Från nergängning klar: Tidsgränser är På. Systemet börjar övervaka tiden så snart som Nergängning klar har uppnåtts och rapporterar om tidsgränserna överskrids. Från moment: Tidsgränser är På. Systemet börjar övervaka tiden från det angivna momentvärdet och rapporterar om tidsgränserna överskrids. | Av
Tidsövervakningsmoment | Tidsgränser = från moment | Momentvärde från när Tidsgränser övervakning startar. |
Tid min | Tidsgränser = På | Minimum tillåten tid för åtdragning. | 10ms
Tid max | Tidsgränser = På | Maximum tillåten tid för åtdragning. | 1000ms
Pulsgränser |  | Väljs från en snabbmeny: Av: Ingen pulsgränsövervakning. Från nergängning klar: Övervakningen börjar när Nergängning klar moment uppnåtts och rapporterar om antalet pulser ligger utanför gränsen. Från moment: Övervakningen börjar när det angivna momentvärdet uppnåtts och rapporterar om antalet pulser ligger utanför gränsen. | Av
Slutligt pulsövervakningsmoment | Pulsgränser = från moment | Momentvärde från när pulsgränserna övervakas. |
Pulser min. | Pulsegränser = på | Minimum antal pulser för att nå slutmålet. | 2
Pulser max. | Pulsegränser = på | Maximum antal pulser för att nå slutmålet. | 50
Tid för detektion av för tidig momentförlust |  | En konstant ökning av vridmomentet antas vid övergång från nergängning till åtdragning. En hylsa som halkar, eller ett trasigt skruvhuvud kan orsaka momentminskning. Detta kan upptäckas i ett övervakningsfönster. | 200 ms