# SSD - 스틱 슬립 감지

공구
ES STR SL ST SR QST IXB

이 단계 모니터는 단계 도중 스틱 슬립 효과를 감지합니다. 감지는 토크가 트리거 레벨 아래로 떨어지는 횟수를 계산하여 수행됩니다. 횟수가 최대 진동 수 보다 크면 스틱 오류가 보고됩니다. 모니터는 두 가지 다른 모드인 동적 또는 고정으로 작동합니다. 모드 사이의 차이는 트리거 레벨을 산출하는 방법입니다.

동적 토크: 트리거 레벨은 지금까지 모니터링하는 동안 도달한 현재의 최대 토크의 피크 토크 비율에 따라 동적으로 계산됩니다. 모니터링은 토크가 트리거 토크를 통과하는 즉시 시작됩니다.

고정 토크: 트리거 레벨은 사용자가 지정한 고정 트리거 토크입니다. 이 모드에서는 비율이 필요하지 않습니다.

토크가 트리거 토크에 도달하지 않는 경우, 모니터링이 시작되지 않고, 결과 상태 NOK가 발생합니다.

매개변수 | 설명
--- | ---
유형 | 모니터 스틱 슬립 감지에서 수행 될 스틱 슬립 감지 유형을 지정합니다. 기본값: 동적 토크
최대 토크 비율 | 기본값: 80%, >=10 및 < 100를 충족해야 합니다.
트리거 토크 | 기본값: 5, >= 0 및 < 공구 최대 토크를 충족해야 합니다.
최대 진동 수 | 기본값: 5, >=3 및 < 20을 충족해야 합니다.