# Uťahovanie, ktoré používa program TensorPulse

Nižšie uvedená zásada platí pre elektrický nástroj s priamym pohonom. Vzťahuje sa na nástroje série Atlas Copco SRB.

Po každej dobe impulzu sa zvýši výsledný moment v skrutke. Po sérii impulzov sa dosiahne záverečný požadovaný cieľ.

TensorPulse s maximálnou impulznou energiou

A | Maximálna pozitívna energia v impulze N
B | Maximálna pozitívna energia v impulze N+1
C | Zvýšenie v energii (uťahovací moment)

Úroveň energie v akčnej fáze a reakčnej fáze sú parametre nastaviteľné užívateľom. Kombinácia týchto dvoch parametrov vytvára efektívne uťahovanie kombinované s pohodlím operátora. Môžete nastaviť množstvo energie v dvoch fázach, ako percentá maximálnej energie, ktoré môžu byť dodané v každej dobe:

- Energia impulzu; Množstvo energie, ktoré je aplikované na každý pozitívny impulz ako percentá maximálnej energie, ktoré môžu byť aplikované v dobe impulzu. Hodnota je medzi 10-100%.

- Faktor retencie reakčnej sily; Množstvo energie, ktoré je aplikované na každý reakčný impulz ako percentá maximálnej energie, ktoré môžu byť aplikované v dobe impulzu. Hodnota je medzi 0-75%.

TensorPulse s redukovanou pozitívnou energiou impulzu

A | Redukovaná pozitívna energia v impulze N
B | Redukovaná pozitívna energia v impulze N+1
C | Výsledná krivka pre vybudovanie uťahovacieho momentu použitím maximálnej impulznej energie.
D | Výsledná krivka pre vybudovanie uťahovacieho momentu použitím redukovanej impulznej energie.

- Malá Impulzná energia (redukovaná energia) vyžaduje viac impulzov, aby dosiahla cieľový uťahovací moment tým, že uťahovací moment sa zvyšuje malými krokmi. Menšie kroky sú presnejšie v ukončení uťahovania, keď sa dosiahne uťahovací moment. Menšie impulzy znižujú pohyb nástroja a zvyšujú pohodlie operátora.

- Správne zladený Faktor retencie reakčnej sily vytvorí želané pohodlie pre operátora. Ak je faktor príliš vysoký, operátor cíti rotáciu nástroja v pravotočivom smere. Ak je faktor príliš nízky, operátor cíti rotáciu nástroja v ľavotočivom smere.

- Pri ideálnej konfigurácii, reakčná energia nevytvára žiadnu uvoľňujúcu silu. Ak sa množstvo impulzov, ktoré dosiahli požadovanú hodnotu zvýši, hodnota je nastavená príliš vysoko a pri každom impulze sa objaví malé uvoľnenie.

Optimálne hodnoty pre Energiu impulzu a Faktor retencie reakčnej sily musia byť naladené na optimálny výkon nástroja a pre najlepšie pohodlie operátora.