# Torquímetro STwrench

O STwrench é conectado a um controlador utilizando uma conexão sem fio e é configurado por meio da GUI do controlador ou da GUI da Web.

O STwrench é configurado no menu Tightening (Aperto) da mesma maneira que outras estratégias de aperto.

A STwrench apresenta uma Unidade de Backup Rápido (RBU). A RBU define a função do torquímetro e guarda os programas de aperto. O controlador é atualmente compatível somente com a RBU do tipo Production (Produção).

A Ferramenta com acessórios de extremidade (soquete) STwrench dispõe de uma ETIQUETA RFID com um número programável. Esse torquímetro utiliza esse número para reconhecer automaticamente a ferramenta e que programa pode ser utilizado. A ETIQUETA RFID também armazena os coeficientes de correção de torque e ângulo.

O STwrech apresenta diversos programas de apertos para a produção e para o controle de qualidade.

O STwrench é compatível somente com programas de aperto compatíveis com a ferramenta (Wrench-production (Torquímetro-produção) e Wrench-quality (Torquímetro-qualidade)).

Para mais informações sobre o STwrench, veja o Guia de Usuário do STwrench (número de impressão 9836 4134 01).

Nesta seção

- Parâmetros da etapa inicial da STwrench
- Parâmetros da Etapa de Rundown da STwrench
- Parâmetros da etapa de aperto da STwrench
- Desaperto com STwrench
- Parâmetros da etapa de parada da STwrench