# Coppia target/finale: 30101

Segnale che visualizza alternativamente la coppia target/finale.

La coppia target/finale è compresa tra la coppia target e la finale se il programma di serraggio selezionato viene aggiornato o se viene selezionato un nuovo programma di serraggio.

Imposta la categoria dell'ultimo passo su Finale. Il selettore ST visualizza la Coppia target solo se l'ultima fase possiede un target di coppia.

Nome in SoftPLC: STSELECTOR_TARGET_FINAL_TORQUE

Tipo di segnale | Tipo di valore | Dimensione minima [bit] | Dimensione massima [bit]
--- | --- | --- | ---
Evento | Intero | 1 | 1

## Dispositivi

- Bus di campo: FALSO

- Casella dell'indicatore: FALSE

- I/O interno: FALSE

- Pannello dell'operatore: FALSE

- Funzioni dello strumento: FALSE

- Selettore ST: TRUE

- Stacklight: FALSE

- Tag TLS: FALSE

- Espansore I/O: FALSE