# TrR – Aflojar hasta liberar el gatillo

Herramientas
ES STR SL ST SR STB IXB

Esta etapa no es compatible con las herramientas configuradas con Gear Front Attachment (GFA) de boca abierta:

Esta etapa se ejecuta en dirección hacia atrás hasta que se libera el gatillo de la herramienta (aflojar). Solo se puede utilizar como última etapa en un programa.

Para las herramientas STB, esta etapa solo es aplicable para programas de afloje.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Velocidad | Valor numérico para la velocidad de rotación, en rpm.
Tipo de rampa de velocidad | Lista de opciones donde se puede seleccionar la rampa de velocidad [dura, suave, manual]