# LST - Couple creux

Outils
ES STR SL ST SR QST IXB

Ce dispositif de surveillance d'étape mesure le couple le plus faible et vérifie qu'il ne dépasse pas les limites.

Paramètre | Description
--- | ---
Limite haute | Couple le plus haut acceptable.
Limite basse | Couple le plus faible acceptable.
Type | Spécifie la condition de démarrage : Début d’étape : La mesure commence avec le début d’étape et se termine au point de coupure. Angle de déclenchement : La mesure commence à l’angle défini et se termine au point de coupure.
Angle de départ | Disponible lorsque Type est réglé sur Angle de déclenchement.