# Nastavenie synchronizovaného uťahovania (hardvér)

Všimnite si, že konfigurácia softvéru musí byť vykonaná pred dokončením nastavenia hardvéru, aby sa zabránilo možným konfliktom pri konfigurácii.

Funkcia synchronizovaného uťahovania umožňuje pripojiť niekoľko zariadení POWER FOCUS 6000, aby mohli bežať synchronizované uťahovania.

1. Uistite sa, že bol každý ovládač správne nakonfigurovaný (pre viac informácií pozri Konfigurácia synchronizovaného uťahovania).

2. Pomocou kábla reťazca Power Focus 6000 pripojte port Com B Referencia synchronizácie do prvého portu Com A Člen synchronizácie A.

3. Pomocou iného kábla reťazca PF6000 pripojte prvý port Com B Člen synchronizácie k druhému portu Com A Člen synchronizácie. Urobte to pri všetkých ďalších ovládačoch.

   Systém synchronizovaného uťahovania môže byť nakonfigurovaný maximálne s 5 členmi synchronizácie.

A | Referencia synchronizácie | D | Pripojené na port Com A
B | Člen synchronizácie | E | Kábel reťazca Power Focus 6000
C | Pripojené na port Com B |  |

Relevantné informácie

- Konfigurácia synchronizovaného uťahovania