# PC – (Počet impulzov) Pulse Count

Nástroje
STR

Tento stupeň je k dispozícii len pre nasledujúce nástroje:

- ETV-STR61-100-13

- ETV-STR61-70-13

- ETV-STR61-50-10

Pred použitím monitora stupňa Počet impulzov musí byť na ovládači nainštalovaná licencia Nízkoreakčné stratégie.

Tento monitor meria počet impulzov a potvrdí ho, ak je medzi dolným limitom a horným limitom počtu impulzov.
Ak je nastavená úroveň spúšťača momentu, kontrola sa spustí hneď, ako je nameraný moment nad úrovňou spúšťača momentu.

Ak spustíte stupeň uťahovania s monitorom stupňa Počet impulzov, použite potrebnú nástrčku/adaptér PulseDrive.
Ak stupeň uťahovania beží bez nástrčky/adaptéra PulseDrive, všetky uťahovania sú NOK. Chyba v stupni „Nástrčka/adaptér PulseDrive nezistené“ sa zobrazí pri neprítomnosti nástrčky/adaptéra PulseDrive.

Parameter | Popis
--- | ---
Horný limit počtu impulzov - n+ | Limity počtu impulzov sa používajú na stanovenie, či je nameraný počet impulzov OK alebo NOK. Nameraný počet impulzov je OK, ak je medzi dolným limitom a horným limitom počtu impulzov. Nameraný počet impulzov je NOK, ak: Je vyšší ako horný limit počtu impulzov. Je nižší ako dolný limit počtu impulzov. Úroveň spúšťača momentu nie je dosiahnutá. Horný limit počtu impulzov musí byť v rozsahu od 1 do 9 999 999. Musí byť väčší alebo rovný dolnému limitu počtu impulzov. Textové pole Horný limit počtu impulzov môže byť prázdne.
Dolný limit počtu impulzov - n- | Limity počtu impulzov sa používajú na stanovenie, či je nameraný počet impulzov OK alebo NOK. Nameraný počet impulzov je OK, ak je medzi dolným limitom a horným limitom počtu impulzov. Nameraný počet impulzov je NOK, ak: Je vyšší ako horný limit počtu impulzov. Je nižší ako dolný limit počtu impulzov. Úroveň spúšťača momentu nie je dosiahnutá. Dolný limit počtu impulzov musí byť v rozsahu od 1 do 9 999 999. Musí byť menší alebo rovný hornému limitu počtu impulzov. Textové pole Dolný limit počtu impulzov môže byť prázdne.
Spúšťač momentu - Tt | Spúšťač momentu musí byť v rozsahu od 0 do maximálneho momentu nástroja. Textové pole Spúšťač momentu môže byť prázdne.