# LST - Nízky bodový moment

Nástroje
ES STR SL ST SR QST IXB

Tento monitory stupňa meria najnižší moment a kontroluje, či spadá medzi limity.

Parameter | Popis
--- | ---
Horný limit | Najvyšší prijateľný moment.
Dolný limit | Najnižší prijateľný moment.
Typ | Špecifikuje spúšťacie podmienky: Začiatok stupňa: Meranie sa začne zo začiatku stupňa a skončí v bode vypnutia. Spúšťač uhla: Meranie sa začne v nastavenom stupni a skončí v bode vypnutia.
Spúšťací uhol | K dispozícii, keď je Typ nastavený na Spúšťač uhla.