# A – 角度

工具
ES STR SL ST SR QST STB IXB MWR-TA

在该步骤，监控器测量监控期间达到的最大角度，并检查它是否介于上限和下限之间。

角度测量在监控开始处开始，如果指定的话，则在扭矩第一次在监控期间超过触发扭矩的点处开始。

参数 | 说明 | 默认值
--- | --- | ---
停止条件 | 它指定角度测量的结束位置： 结束 使用的结束点：监视器结束时的角度。 峰值扭矩 使用的结束点：监控期间达到最大扭矩时的角度。 截止 使用的结束点：步骤截止点的角度。 峰值使用的结束点：监控期间达到的最大角度。 | 截止
触发器扭矩 | 角度测量在该触发器处开始。 最小限值：必须 >= 0 最大限值：必须 < 工具最大扭矩 | 未设置
下限 | 可接收的最小角度。 最小限值：必须 >= 0 最大限值：必须 < 9 999 999 且 < 最大限值 | 未设置
上限 | 可接收的最大角度。 最小限值：必须 > 0 且 > 下限 最大限值：必须 < 9 999 999 | 未设置

## 结果值

- 测量角度：监视器测得的角度。

指向并点击图片以查看更多信息：
步骤监视器角度 - 停止条件结束

A | 截止点 | D | 角度上限
B | 扭矩触发器 | E | 测量的角度
C | 角度低限值 | F | 步骤

指向并点击图片以查看更多信息：
步骤监视器角度 - 停止条件峰值扭矩

A | 峰值扭矩 | E | 角度上限
B | 截止点 | F | 测量的角度
C | 扭矩触发器 | G | 步骤
D | 角度低限值 |  |

指向并点击图片以查看更多信息：
步骤监视器角度，停止条件截止

A | 截止点 | D | 角度高限值
B | 扭矩触发器 | E | 测量的角度
C | 角度低限值 | F | 步骤

指向并点击图片以查看更多信息：
步骤监视器角度 - 无扭矩触发器，有停止条件峰值

A | 截止点 | D | 测量的角度
B | 角度下限 | E | 步骤 n-1
C | 角度上限 | F | 步骤 n