# Définir le sens anti-horaire - 10132

Définir le sens anti-horaire est un signal d’entrée qui force l’outil SR21/SL dans le sens anti-horaire.

L’outil SR21/SL est forcé dans le sens anti-horaire uniquement si, une fois raccordé au coffret, le signal est défini « élevé ».
Cette opération est indispensable, même si le signal a été réglé sur " élevé " avant que l'outil SR21/SL ne soit raccordé au coffret.

Si l'outil fonctionne dans le sens horaire, le signal fera passer le sens de rotation sur anti-horaire.
Si l'outil fonctionne dans le sens anti-horaire, le sens ne changera pas.

Définir le sens anti-horaire prend le dessus sur le signal Basculement Horaire/Anti-horaire prochain serrage.

Si le signal est réglé sur « faible », l'outil bascule le sens de rotation sur horaire.

Lorsque l'outil est réglé sur le sens anti-horaire, la LED orange de sens de rotation de l'outil s'allume.

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI