# Límites de par de aproximación

La fricción entre la tuerca y la junta puede variar. Esto puede hacer que el par necesario para enroscar una tuerca, antes de que se produzca el contacto con la superficie de la junta, varíe también. Estos efectos podrían ser, por ejemplo, una interferencia del orificio, el par que prevalece o una lubricación variante.

La monitorización del par de aproximación puede ser útil durante la aproximación de una tuerca autoblocante que cuenta con un inserto de plástico en las roscas para ayudar al elemento de fijación resistir a la vibración. Esto puede hacer que sea necesario un par más alto, conocido como par predominante, para superar la interferencia.

Parámetro | Descripción | Valor predeterminado
--- | --- | ---
Límites de par de aproximación | Activa o desactiva los límites de par de aproximación Off: no se han establecido límites. On: se han establecido los límites de par y el intervalo de ángulos. | Off
Compensación | Compensación de ángulo antes de que comience el intervalo de ángulo. | 0°
Longitud | Ángulo que define la sección límite del par de aproximación. | 360°
Par mín. | Valor de par para límite inferior de par de aproximación. | 0 Nm
Par máx. | Valor de par para límite superior de par de aproximación. | 19% del par objetivo