# 無線設定の構成

コントローラに搭載されている無線設定で、WLAN と Bluetooth の使用を有効にします。

1. [設定]メニューで[無線]タブを選択します。

2. ツールに応じて (WLAN 搭載ツールには IRC-W、Bluetooth 対応ツールには IRC-B が記載)、有効をオンに設定します。

   「短距離/距離」での伝送速度は向上しますが、コントローラーからの距離により敏感になる可能性があります。「長距離/距離」は伝送速度は低下しますが、距離と外乱に対する耐性が高くなります。

3. IxB Connect モード：[オン] から [オフ] に切り替えると、以前にペアリングされたツールはすべてペアリング解除され、使用する前にツールを再度ペアリングする必要があります。

   オフ：ユーザーは、STB などの古い Bluetooth ツールと iXB Connect ツールの両方を Bluetooth 経由で同時に接続できます。オン：ユーザーは IxB Connect ツールを Bluetooth 経由でのみ接続できます。