# BM – Rückschlagwinkelmessung

Werkzeuge
QST

Diese Kontrollfunktion ermittelt den Rückschlag in der Nuss. Der daraus resultierende Winkel wird für die Berechnungen in der Kontrollfunktion Einstellung auf Nullposition verwendet.

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Richtung | Die Richtung, in der die Messung endet.
Solldrehmoment | Drehmomentwert. Muss >= 0 sein.
Drehzahl | Standardeinstellung: 60 rpm Muss >= 0 sein.
Drehzahlrampentyp | Hart, weich oder manuell. Standardeinstellung: Hart. Wenn Sie Manuell auswählen, wird das Feld „Drehzahlampe“ geöffnet.