# Limity požadovaného uhla

S nastavením limitov požadovaného uhla je možné monitorovať či je matica počas uťahovania otočená o želaný uhol.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Uhlové limity | Vyberte si časť uťahovania v stupňoch, v ktorých sa bude monitorovať uhol. Vyp: Nie sú kontrolované žiadne limity. Od Zaskrutkovanie dokončené: Okno monitorovania je nastavené od bodu, kde sa dosiahol Uťahovací moment zaskrutkovanie dokončené. Z uťahovacieho momentu: Okno monitorovania je nastavené od bodu, keď sa dosiahne stanovená hodnota momentu. Moment musí byť väčší ako moment zaskrutkovanie dokončené. Z prvého cieľa: Monitorovanie je nastavené od bodu, keď sa dosiahne prvý cieľ. Táto možnosť nie je dostupná, aj je vybraná možnosť TurboTight. Auto: Limity monitorovania uhla sú automaticky vypočítané ovládačom Manuálne: Limity monitorovania uhla sa zadávajú manuálne. | Vyp
<Z uťahovacieho momentu> | Hodnota momentu odkiaľ sú nastavené uhlové limity. |
<Z uťahovacieho momentu> | Hodnota momentu odkiaľ sú nastavené uhlové limity. | 75% z požadovaného momentu
Uhol min | Hodnota uhla pre nižší uhlový limit | 90°
Max uhol | Hodnota uhla pre horný uhlový limit | 720°
Min čas | Minimálny čas (v milisekundách) pre stupeň. Meraný od začiatku stupňa. | 10 ms Pre TurboTight: 0 ms
Max čas | Maximálny čas ( v milisekundách) pre stupeň. Meraný od začiatku stupňa. | 1000 ms Pre TurboTight: 40 ms

Pozície 1-4 sú platné, ak je cieľom uťahovací moment. Pozície 5-6 sú platné, ak je cieľom uhol.

Parameter Zmerať uhol na môže mať odlišné hodnoty. Parameter je dostupný len keď je zapnuté monitorovanie uhla, pre program uťahovania, ktorý používa. V predvolenom nastavení sa uhol meria pri max. hodnote uhla. Možné hodnoty parametrov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Názov | Popis
--- | ---
Hodnota momentu na vrchole | Meria uhol pri najvyššej hodnote momentu.
max. hodnota uhla | Meria najväčší uhol počas uťahovania.
Hodnota pri vypnutí | Meria hodnotu záverečného uhla pred vstupom do stupňa zlomu.