# MWR - Mechatronický kľúč

Nástroje
MWR

Mechatronický kľúč je špecializovaný krok, ktorý možno použiť iba v spojení s mechatronickým kľúčom (MWR).

Tento krok nemožno použiť v kombinácii s inými krokmi. V tomto kroku nie je možné používať žiadne obmedzenia. Štandardne má tento krok tri monitory: Maximálny uťahovací moment, Uhol a Kliknutie.

Parameter | Popis
--- | ---
Limit uvoľňovania | Číselná hodnota záporného krútiaceho momentu (t. j. krútiaci moment v smere uvoľnenia), v tomto bode je výsledok uťahovania označený ako NOK (neúspešný smer uťahovania (uvoľnenie)); v Nm.
Veľkosť nástroja | Číselná hodnota pre špecifickú dĺžku koncového nástroja inštalovaného na MWR-TA; v mm.
Ohyb nástroja | Číselná hodnota koncového nástroja inštalovaného na MWR-TA; v °/Nm.
Okno uhla Rehit | Číselná hodnota uhla na určenie toho, či bola skrutka už utiahnutá, ak sa dosiahne krútiaci moment; v °.
Maximálna uhlová rýchlosť | Číselná hodnota maximálnej rýchlosti, pri ktorej sa môže skrutka utiahnuť; v °/s.