# Erreur matérielle (indifférenciée) de l’outil

Ce sous-signal est activé chaque fois qu'une erreur matérielle de l'outil est détectée. Cela peut être une des suivantes : Temp. outil élevée, Réglage fin du moteur nécessaire, Câble d'outil non valide, Outil déconnecté, Erreur du capteur de couple ou Erreur matérielle de l’outil.

Nom dans SoftPLC : CHANNEL_HW_STATUS_TOOL_ANY_HARDWARE_ERROR

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1