# Preparando a Calibração

1. A ferramenta e o controlador devem estar configurados para realizar apertos.

2. Configure a ferramenta com um transdutor de referência de torque (como STa6000, STpad ou JSB Bench).

   Consulte o Guia de Usuário do transdutor de referência de torque para obter instruções de configuração.

3. Selecione um Programa de aperto com um torque-alvo correspondente a um aperto normalmente usado com a sua ferramenta.

   Consulte Basic Tightening setup (Configuração Básica de Aperto) para um tutorial sobre como configurar e ativar o programa de aperto adequado.