# Controller singolo con pulsante di arresto di emergenza

Connettore: Phoenix, collettori a 6 pin passo 3,5 mm

Utilizzare i seguenti pin per fissare il pulsante di arresto di emergenza:
Perno | Utilizzo |
--- | --- | ---
1 | Non utilizzare | Collegamenti per un singolo controller
2 | Non utilizzare
3 | Allegare un pulsante di emergenza fra pin 3 e pin 4
4 | Vedere pin 3
5 | Allegare un pulsante di emergenza fra pin 5 e pin 6
6 | Vedere pin 5
7 | Collegare un ponticello fra pin 7 e pin 8
8 | Vedere pin 7
9 | Collegare un ponticello fra pin 9 e pin 10
10 | Vedere pin 9