# Configurazione dell'estremità aperta

Prima di utilizzare un utensile a estremità aperta, verificare che la testa e il corpo dello stesso siano montati e configurati correttamente. In caso contrario, l'utensile potrebbe girare nella direzione errata e il dispositivo di arresto meccanico nella testa a estremità aperta potrebbe subire danni.

Una volta eseguito un serraggio con un utensile a estremità aperta, è possibile lasciare che l'utensile a estremità aperta raggiunga nuovamente la posizione di apertura attraverso la configurazione dell'estremità aperta.

Configurare strategie e impostazioni dell'estremità aperta attraverso l'interfaccia uomo-macchina (Human machine interface, HMI).

La configurazione aperta ha validità solo per utensili cablati, utensili IXB e utensili STB.
La configurazione aperta non ha validità per Flex e serraggio sincronizzato.

## Configurazione dell'estremità aperta

Impostazioni dell'estremità aperta
Impostazioni | Descrizione
--- | ---
Posizionamento automatico | Una volta eseguito un serraggio con un utensile a estremità aperta, è possibile lasciare che l'utensile a estremità aperta torni nella posizione di apertura in modo automatico. Un pulsante a levetta consente di attivare o disattivare il posizionamento automatico: Attivo: se abilitato, dopo il serraggio, una volta sollevato, l'utensile a estremità aperta torna automaticamente in posizione di apertura. L'operatore deve tenere premuto il grilletto dell'utensile durante l'intero processo (serraggio + posizionamento automatico). Se l'operatore rilascia il grilletto dell'utensile prima che il posizionamento automatico sia completato, l'utensile a estremità aperta tornerà alla posizione di apertura attraverso la strategia di posizionamento selezionata. Disattivo: valore predefinito. Se disabilitato, dopo il serraggio, una volta sollevato, l'utensile a estremità aperta non torna automaticamente in posizione di apertura. Quando l'utensile di tipo aperto viene sollevato, l'operatore deve rilasciarne il grilletto. Per far sì che l'utensile a estremità aperta torni alla posizione di apertura, l'operatore deve tenere nuovamente premuto il grilletto dell'utensile durante il posizionamento automatico completo. Il posizionamento automatico ha validità solo per programmi di serraggio multifase. Il posizionamento automatico è applicabile solo agli utensili cablati e agli utensili IXB.
Strategia di posizionamento | Selezionare la strategia di posizionamento per far sì che l'utensile a estremità aperta torni alla posizione di apertura dopo il serraggio. In avanti: valore predefinito. L'utensile a estremità aperta gira in avanti, nella stessa direzione di quella di serraggio, fino alla posizione di apertura. All'indietro: l'utensile a estremità aperta gira al contrario, nella direzione opposta a quella di serraggio, verso la posizione di apertura. Inversione in base a coppia: l'utensile di tipo aperto arriva alla posizione di apertura attraverso una lenta rotazione inversa, eseguita lentamente, monitorando la coppia. Avvio rapido in avanti: l'utensile a estremità aperta arriva alla posizione di apertura il più velocemente possibile. Raccomandiamo di usare le strategie Inversione in base a coppia e Avvio rapido in avanti per utensili di tipo aperto con parte anteriore girevole. Le strategie Inversione in base a coppia e Avvio rapido in avanti hanno validità solo per utensili cablati e utensili IXB. Se la strategia di posizionamento degli utensili STB è Inversione in base a coppia o Avvio rapido in avanti, la strategia di posizionamento predefinita si attiva in automatico. Per Inversione in base a coppia, la strategia di posizionamento predefinita è Invertita. Per Avvio rapido in avanti, la strategia di posizionamento predefinita è In avanti.
Velocità di posizionamento | La velocità di posizionamento definisce la velocità con cui l'utensile raggiunge la posizione di apertura. La velocità di posizionamento è espressa come percentuale (%) della velocità massima dell'utensile a estremità aperta. L'operatore può inserire un valore di velocità di posizionamento compreso fra 5% e 100%. L'impostazione predefinita della velocità di posizionamento è 38%.