# Factor de correlación de par residual

El término Factor de correlación de par residual es similar a una calibración y realiza un ajuste entre el par dinámico, medido en la herramienta eléctrica, y el par residual, medido con una herramienta de control.

El Factor de correlación de par residual está disponible para todas las herramienta que funcionen con la estrategia TurboTight y la estrategia de apriete TensoPulse. También está disponible para las herramientas de impulso de batería.

Cuando se utilice un Factor de correlación de par residual diferente de 100, el Par final notificado dejará de ser el par dinámico que mide el transductor de la herramienta.

La medición del par dinámico utiliza un transductor de par interno que mide continuamente el par. Cuando se alcanza el par objetivo, la herramienta se detiene y se evalúa y emite un informe sobre el resultado. El par final medido en el transductor depende del estado de la junta, la velocidad de la herramienta, los engranajes y las bocas.

El par residual se mide una vez finalizado el apriete. Es el par necesario para continuar o reiniciar el apriete hacia un nivel superior. El par residual determina la fuerza de sujeción de la junta.

Una medición de par dinámico es muy repetitiva, pero puede variar según el tipo de herramienta y la velocidad de la herramienta. | Una llave dinamométrica portátil calibrada proporciona una gran precisión en las mediciones del par residual pero presenta grandes variaciones, debido a la relajación de las juntas, el deterioro del par, la fricción o la técnica del operario.

El Factor de correlación de par residual es una compensación entre el par dinámico y el par residual. El factor debería determinarse mediante pruebas. El programa de apriete seleccionado se realiza varias veces y se registra el par dinámico. Los aprietes se miden también manualmente para determinar el par residual.

El Factor de correlación de par residual se puede calcular dividiendo un par residual entre un par dinámico. El Factor de correlación de par residual se presenta en forma de porcentaje y el valor predeterminado es 100 %. Esto significa que el valor de par dinámico no se ha modificado.

Parámetros | Función
--- | ---
Par objetivo | El par objetivo de la herramienta fijado para el apriete con la estrategia TurboTight.
Par dinámico final | El par final notificado como resultado del apriete realizado.
Par dinámico | El par dinámico medido por un transductor de referencia.
Par residual | El par residual deseado que asegura la fuerza de sujeción deseada.
Factor de correlación de par residual | El factor de compensación entre el par residual y el par dinámico

Un ejemplo de cómo se puede utilizar el ajuste de par.

Se ha seleccionado la estrategia TurboTight. La junta se debe apretar a 12 Nm para alcanzar la fuerza de sujeción deseada. Se realiza la siguiente configuración:

Configuración de ejemplo | Valor | Función
--- | --- | ---
Par objetivo | 12 Nm | El par objetivo deseado y programado en el controlador
Factor de correlación de par residual | 100 | El factor de compensación entre el par residual y el par dinámico

Se realizan varios aprietes. Después de cada apriete, se comprueba la junta con una llave de par calibrada. Se calcula la media y se determina el siguiente resultado:

Parámetros iniciales y resultados | Valor | Función
--- | --- | ---
Par objetivo | 12 Nm | El par objetivo programado en el controlador.
Par final | 12 Nm | El par final notificado como resultado del apriete realizado.
Par dinámico | 12 Nm | El par medido sin compensar del transductor de la herramienta.
Par residual | 10 Nm | El par residual medido con una llave dinamométrica calibrada o con otra herramienta de prueba.
Factor de correlación de par residual | 100 % | El factor de compensación entre el par residual y el par dinámico

Las pruebas demuestran que el par residual es demasiado bajo para producir la fuerza de sujeción deseada. El Factor de correlación de par residual se calcula en 0,83, lo que significa el 83 %. Se afina el factor de ajuste y se obtiene el siguiente resultado.

Parámetros finales y resultados | Valor | Función
--- | --- | ---
Par objetivo | 12 Nm | El par objetivo programado en el controlador.
Par final | 12 Nm | El par final notificado como resultado del apriete realizado.
Par dinámico | 14,5 Nm | El par medido sin compensar del transductor de la herramienta.
Par residual | 12 Nm | El par residual deseado que asegura la fuerza de sujeción deseada.
Factor de correlación de par residual | 83 % | El factor de compensación entre el par residual y el par dinámico.

Esto muestra que tenemos que apretar un poco más que el apriete especificado, para compensar las diferencias y alcanzar el par deseado para la junta.

Es importante que la correlación se realice con el mismo tipo de herramienta y configuración de parámetros que se vayan a usar en producción.