# T+A: serra a coppia più angolo

Utensili
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Questa fase avvia lo strumento fino al raggiungimento della coppia target. Da questo punto continua a eseguire un angolo target aggiuntivo.

Parametro | Descrizione
--- | ---
Coppia target | L'obiettivo della coppia. Deve essere > 0.
Angolo target | L'obiettivo dell'angolo. Deve essere > 0.
Tipo di rampa velocità | Rigido, morbido o manuale. Predefinito: Rigido. Se si seleziona Manuale, viene visualizzato il campo Rampa velocità.
Aumento della velocità | Se il tipo di rampa di velocità è manuale, si apre questo campo. Predefinito: 500 giri/s.
Velocità | Predefinito: 60 giri/min.
Freno (Valido solo per Power Focus 6000 serraggio sincronizzato, Power Focus 8 serraggio sincronizzato e Flex). | Se On, lo strumento verrà arrestato una volta raggiunto il target. Se Off, il programma passa direttamente alla fase successiva senza arrestare lo strumento.

Spostare il mouse e fare clic sull'immagine per ottenere ulteriori informazioni:

A | Coppia target
B | Angolo finale