# Hopparningsläge för STB-verktyg och ST-skiftnyckel

## Sätta STB-verktyget i hopparningsläge

1. Koppla bort det (laddade) batteriet från verktyget.

2. Tryck på verktygets avtryckare medan du sätter tillbaka batteriet.

3. När verktygets lysdioder släcks, släpp verktygsavtryckaren.

4. När verktygets lysdioder tänds igen, tryck på verktygsavtryckaren.

5. När verktygets lysdioder släcks igen, släpp verktygsavtryckaren. Båda lysdioderna börjar blinka (efter ca 10 sekunder).

6. Verktyget är nu i hopparningsläge. LED-lamporna blinkar när verktyget är i hopparningsläge.

Starta inte hopparningen för Power Focus innan båda lysdioderna på verktyget blinkar. Aktivera hopparningen inom 30 sekunder eller tidsgränsen för verktyget kan nås.

Sätt verktyget i hopparningsläge och tryck på anslutningstypen för att starta hopparningen.

## Sätt ST-skiftnyckeln i hopparningsläge

1. Starta ST-skiftnyckeln.

2. Under justering av cell och gyroskop trycker du på knapparna för UPP, HÖGER och STRECKKOD på tangentbordet för ST-skiftnyckeln, i nämnd ordning.

3. När nollpunktsjusteringen är slutförd är skiftnyckeln i hopparningsläge.

Sätt verktyget i hopparningsläge och tryck på anslutningstypen för att starta hopparningen.