# ST レンチ締め付けステップパラメーター

テーブルで示すパラメーターは、ST レンチ戦略の 1 つが使用される場合に使用できます。複数の戦略の組み合わせがあります。パラメーターの一部は、特定の戦略に対してのみ利用可能であり、他の戦略では表示されないことがあります。

パラメーターのルールは自動的にチェックされます。違反が発生した場合、エラーインジケーター が、不正なパラメーターの横に表示されます。エラーインジケーターを選択すると、エラーの詳細情報が表示されます。

戦略間の切り替えにより、エラーインジケータが表示されることがあります。これは、選択された組み合わせが無効であることを示しており、修正する必要があります。

STwrench の詳細については、STレンチユーザーガイド（印刷物番号9836 4134 01）を参照してください。

ST レンチ締め付けステップのパラメーター
パラメーター名 | 状態 | 説明 | デフォルト値
--- | --- | --- | ---
ターゲット |  | ターゲットをドロップダウンメニューから選択します。 パラメーターのオプションは次のとおりです。 トルク 、 角度 、 トルクまたは角度 。 | トルク
目標トルク |  | 締め付けステップに対するターゲットトルクを定義します。 | 0 Nm
目標角度 | 目標 = 角度 | 締め付けステップに対する目標角度を定義します。 | 360°
トルク限度 | 目標 = トルク | スイッチによる選択。 自動または手動位置。 |
最小トルク | トルク制限　=　手動 | 下限のトルク値 | 0 Nm
最大トルク | トルク制限　=　手動 | 上限のトルク値 | 0 Nm
角度限界 | 目標 = 角度 | ドロップダウンメニューから選択します。パラメーターのオプションは次のとおりです。 自動または手動。 最大と最小の角度値が可能であり、選択できます |
角度限界 | 目標 = トルク | ドロップダウンメニューから選択します。パラメーターのオプションは次のとおりです。 オフ: 角度制限監視なし。 完了ランダウンから：監視ウィンドウは、ランダウン完了トルクに達した時から設定します。 トルクから：監視ウィンドウは、特定のトルク値に達した時から設定します。 |
最後の角度監視トルク |  | 角度制限が監視される時点からのトルク値 | 18.75 Nm
最小角度 | 角度制限 = オンまたは手動で | 角度値下限 | 324°
最大角度 | 角度制限 = オンまたは手動で | 角度値上限 | 396°
角度検索制限 | 角度制限 = 手動で |  |
トルク測定点 |  | ドロップダウンメニューから選択します。パラメーターのオプションは次のとおりです。 最大トルク値 ピーク角度時の値 |
最終的に目標を下回るNG |  | スイッチによる選択。 オンまたはオフ位置。 | オフ
ボルト制限を変更します |  |  | 50 Nm

戦略がレンチ - 生産、およびスナグによる PVT 補正である場合の ST レンチ締め付けステップでのパラメーター
パラメーター名 | 状態 | 説明 | デフォルト値
--- | --- | --- | ---
トルク補正点 | トルク補正 = オン |  | 0°
PCT 距離 | トルク補正 = オン |  | 360°
PVT 間隔 | トルク補正 = オン |  | 180°
遅延監視 | トルク補正 = オン |  | 0°
最小トルク | トルク補正 = オン | 下限のトルク値 | 1 Nm
最大トルク | トルク補正 = オン | 上限のトルク値 | 20 Nm
補正値 | トルク補正 = オン | ドロップダウンメニューから選択します。パラメーターのオプションは次のとおりです。 平均トルク ピークトルク |