# PVTH: post visualizzazione coppia elevata

Utensili
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Questo monitor controlla che tutti i valori di coppia in Lunghezza finestra angolare siano inferiori al Limite alto.

La finestra Angolo inizia ai gradi dell'angolo impostati nell'angolo di inizio in direzione inversa dal punto di spegnimento. Quindi, si estende per i gradi dell'angolo impostati in Lunghezza finestra dell'angolo in direzione inversa. Se l'angolo di inizio viene lasciato vuoto, la finestra angolo inizia al punto di spegnimento. I valori di coppia utilizzati nel monitoraggio sono basati sul valore medio della coppia, calcolato con il Numero di campioni. Se l'angolo totale della fase è inferiore all'angolo di partenza più la lunghezza finestra angolo, il monitoraggio riporta NOK.

Parametro | Descrizione
--- | ---
Angolo di partenza | Deve essere >= 0
Lunghezza finestra | Deve essere > 0
Numero di campioni | Valore minimo = 1 Valore massimo = 80
Limite massimo | La coppia più alta accettabile.