# Calibrazione dell'utensile

Il valore di calibrazione usato per l'utensile viene calcolato dalle letture della coppia del controller e del trasduttore di riferimento di coppia usando l'equazione riportata di seguito:

Nuovo valore di calibrazione = vecchio valore di calibrazione x media (valori di riferimento/valori di Power Focus)

1. Nella vista Home, toccare la scheda Utensile e selezionare l'utensile da calibrare. Quindi accedere a Calibrazione.

2. Annotare il vecchio valore di calibrazione indicato nella casella di testo Valore di calibrazione .

   Se il valore di calibrazione viene regolato di oltre il 10%, viene visualizzata una richiesta di conferma, poiché la modifica potrebbe avere un impatto significativo sulla precisione e sulle prestazioni del sistema.

3. Eseguire almeno tre serraggi e usare i valori di coppia rilevati dal controller e dal trasduttore di riferimento (ACTA o simile) per calcolare i valori di coppia medi.

4. Calcolare il nuovo valore di calibrazione usando l'equazione Nuovo valore di calibrazione.

5. Salvare il nuovo valore di calibrazione nella memoria dello strumento inserendo il valore calcolato nella casella di testo Valore di calibrazione e premendo Applica.

Al termine della calibrazione, eseguire un serraggio per verificare la correttezza dei nuovi valori.