# Spúšťače

Spúšťače slúžia ako vstup do pravidla. Platný spúšťač je nakonfigurovaný s virtuálnou stanicou a logickým vstupným/výstupným stavom alebo signálom udalosti. Na jedno pravidlo je možné nakonfigurovať maximálne 10 spúšťačov.

## Stav spúšťačov

Ak je pravidlo nastavené na aktívne Zap, spustí sa na základe nastavenej spúšťacej podmienky. K dispozícii sú tieto spúšťacie podmienky:

- IF ALL: Pravidlo sa spustí až vtedy, keď sa aktivujú všetky spúšťače v pravidle.

- IF ANY: Pravidlo sa spustí len vtedy, keď sa aktivujú všetky spúšťače v pravidle.

Nastavenia | Popisy
--- | ---
Názov | Zadajte názov spúšťača s maximálnou dĺžkou 32 znakov ASCII.
Signál | Pri výbere signálu pre spúšťač vyberte zo zoznamu booleovských stavov I/O a signálov udalostí. Vybraný signál je vždy pripojený k vybranej virtuálnej stanici.
Virtuálna stanica | Vyberte virtuálnu stanicu zo zoznamu dostupných virtuálnych staníc na ovládači.
Na základe vybraného typu vstupného signálu sa na spúšťači zobrazia rôzne možnosti.
Vybraný vstupný/výstupný logický stavový signál ako signál v spúšťači | Booleovský stavový signál má definovaný stav, keď je signál spustený a keď signál nie je spustený. Na konfiguráciu prejdite na Operácia a vyberte Rovná sa alebo Nerovná sa pre stav signálu, ktorý je Pravda alebo Nepravda. Spúšťač reaguje len vtedy, keď je splnená podmienka stavu signálu, t. j. keď sa hodnota signálu rovná alebo nerovná nastavenému stavu, ktorý je pravda alebo nepravda. Spúšťač môže byť napríklad nakonfigurovaný tak, aby reagoval len vtedy, keď je nástroj v chode, prostredníctvom signálu Nástroj spustený. Na konfiguráciu vyberte zo zoznamu signálov Nástroj spustený a nastavte Operácia na Rovná sa a uveďte Pravda.
Vybraný vstupný/výstupný booleovský signál udalosti ako signál v spúšťači | Booleovský signál udalosti má po spustení jeden stav a zostáva v ňom až do vynulovania. Po výbere signálu udalosti zo zoznamu signálov je potrebné nastaviť možnosť resetovania pre Vstupný/Výstupný signál udalosti. Možnosti resetovania je možné vybrať zo Štítka. Dostupné možnosti resetovania sú: Čas, Ďalšie uťahovanie a Definovaný signál. Spúšťač môže byť napríklad nakonfigurovaný tak, aby sa spustil len vtedy, keď sa prijme signál Uťahovanie OK.