# PTCPT - Couple de crête post-filetage

Outils
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Mesure le couple maximum atteint pendant la surveillance, y compris tout dépassement, et vérifie qu'il se situe entre les limites de couple. Toutes les valeurs de couple sont ignorées jusqu'à ce que la fin de la fenêtre d'angle de filetage soit atteinte.

Paramètre | Description
--- | ---
Couple de déclenchement de filetage | Doit être >= 0
Fenêtre d'angle de filetage | Doit être > 0
Limite basse | Doit être >= 0
Limite haute | Doit être > 0 Doit être > Limite basse