# Volič ST

Volič ST je príslušenstvo nástroja. Je inštalovaný na nástroji a pripojený na prídavnú zbernicu nástroja. Má malú obrazovku, dve vstupné tlačidlá a výstupné LED.

## Displej

Obrazovka zobrazuje naraz len jednu informáciu a má štyri rozličné, ktoré môžu byť nakonfigurované, aby zobrazovali odlišné vopred nastavené položky na každej strane.

Parameter | Popis
--- | ---
Strana 1 | Vyberte zo zoznamu správu, ktorá sa má zobraziť: Počet dávok Aktuálne prebiehajúca dávka Záverečný uhol Záverečný moment Generický IO 1 Generický IO 2 Generický IO 3 Generický IO 4 Generický IO 5 Generický IO 6 Generický IO 7 Generický IO 8 Generický IO 9 Generický IO 10 Zostávajúca dávka ID zvolenej sekvencie Zvolený program uťahovania Veľkosť sekvencie Požadovaný/Záverečný moment Požadovaný moment Počítadlo celkovej zostávajúcej sekvencie Počítadlo celkovej sekvencie Veľkosť celkovej sekvencie
Strana 2
Strana 3
Strana 4

## Čas prehodenia smeru

Parameter | Popis
--- | ---
Čas prehodenia smeru | Zvoľte čas na zobrazenie jednej správy, predtým než sa správa zobrazí nasledujúca správa.

## Tlačidlá

Dve tlačidlá môžu byť nakonfigurované tak, aby fungovali na zobrazených informáciách a používali sa na prechod cez uvedené položky.

Parameter | Popis
--- | ---
Ľavé tlačidlo | Vyberte jednu akciu z kontextovej ponuky.
Pravé tlačidlo | Vyberte jednu akciu z kontextovej ponuky.

## LED stavu

LED stavu sa môže aktivovať alebo deaktivovať.

Parameter | Popis
--- | ---
Zobraziť LED výsledkov | Zvoľte želané rádiové tlačidlá Zap. alebo Vyp.
Zobraziť extra LED | Zvoľte želané rádiové tlačidlá Zap. alebo Vyp.

LED výsledkov sú červené, zelené a žlté a zobrazujú rovnaké informácie ako hlavné LED nástroja.

Dve extra LED môžu zobraziť Dávka OK a Sekvencia dávky OK. Obe tieto LED sa v nasledujúcom uťahovaní vypnú.