# Seleção de TAG

O recurso TAG selection (Seleção de TAG) é usado para selecionar um Tightening Program/Batch or Batch Sequence (Programa de Aperto/Lote ou Sequência de Lotes) que tem um número de TAG configurado que corresponde ao número de TAG da TAG inserida no smartHEAD do STwrench.

TAG selection (Seleção de TAG) está disponível somente para STwrench.

Opções de TAG selection (Seleção de TAG) | Descrição
--- | ---
Desativado | O STwrench não sinaliza ao controlador para selecionar o Tightening Program/Batch or Batch Sequence (Programa de Aperto/Lote ou Sequência de Lotes).
Ativo | Selecione o Tightening Program/Batch or Batch Sequence (Programa de Aperto/Lote ou Sequência de Lotes) de acordo com o número de TAG configurado na Batch Sequence/Source Tightening/Source Batch (Sequência de Lotes/Aperto de Fonte/Lote de Fonte).