# Senaste omgång inget resultat - 200

Signalen ska ställas in efter att en åtdragning görs förutsatt att åtdragningen anses vara fritt löpande.

Namn i SoftPLC: LAST_CYCLE_NO_RESULT

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT