# 健康状态

健康状态视图包含有关电池状态和控制器温度的信息。

## 电池状态

POWER FOCUS 6000 电池位于控制器前板内，用作部分系统元件（如内部时钟）的备用电源。电池状态每天及在控制器重启时都会更新一次。当电池电量接近完全耗尽时，将显示一条警告信息(3011)。在弹出警告信息时，应尽快更换电池。

## 控制器温度

控制器 > 硬件 > 健康状态

POWER FOCUS 6000 持续监控控制器内各组件的温度。支持的温度单位为摄氏度 (℃) 和华氏度 (℉)，默认单位为摄氏度。可以在两个单位之间切换，而无需重启控制器。当关键组件温度超过最大温度时，停用驱动级并将显示一条警报 (3010)。当组件温度低于温度限值时，会再次启用驱动级。

通过显示器或 Web 界面可以查看最近测量的组件温度，以及测量时的具体时间。点击各组件的相应区域，可通过图表视图持续监控特定组件的温度。