# Fase de aproximación

La parte del apriete desde que el tornillo entra en la rosca hasta justo antes de que la cabeza del tornillo toque la superficie subyacente y se alcance el asentamiento. El par necesario durante la aproximación no contribuye a ninguna fuerza de amarre.

Parámetro | Descripción | Valor predeterminado
--- | --- | ---
Velocidad de aproximación | Define la velocidad durante la etapa de aproximación. | Velocidad máx. de la herramienta

En esta sección

- Autorroscante
- Límites de par de aproximación
- Límites del ángulo de aproximación
- Par post view
- Aproximación finalizada