# T|A – 토크 또는 각도까지 조임

공구
ES STR SL ST SR QST STB IXB

이 조임 단계는 목표 토크 또는 목표 각도에 도달할 때까지 정방향으로 지정된 속도로 공구를 작동합니다.

토크 측정은 단계의 시작 부분에서 시작됩니다.
토크 트리거가 설정되지 않은 경우 단계의 시작 부분에서 시작됩니다.
토크 트리거가 설정된 경우 토크 트리거에 도달하면 각도 측정이 시작됩니다.

이 단계는 다음과 같은 경우에 종료됩니다.
측정된 토크 >= 목표 토크 (Ts)
또는
(측정된 토크 - 토크 트리거에서 측정된 각도) >= 목표 각도 (As).

매개변수 | 설명
--- | ---
목표 토크 (Ts) | 기본값: 0. 필수 조건: > 0 및 < = 공구 최대 토크.
목표 각도 (As) | 기본값: 0. 필수 조건: > 0.
토크 트리거 - Tt | 기본값: 설정되지 않음. 필수 조건 > 0 및 < 목표 토크 (Ts).
속도 (n) | 기본값: 60 rpm. 필수 조건: > 및 < = 공구 최대 속도.
속도 램프 유형 | 하드, 소프트 또는 수동. 기본값: 하드 수동을 선택하면, 속도 램프 유형이 자동으로 열립니다.
브레이크 (Power Focus 6000 동기화 조임, Power Focus 8 동기화 조임 및 Flex에만 해당) | 켜짐 목표에 도달하면 공구가 중지됩니다. 꺼짐 프로그램은 공구를 멈추지 않고 다음 단계로 바로 이동합니다.

자세한 내용을 보려면 이미지의 항목 위로 마우스 포인터를 가리키고 클릭해 주세요.
토크 트리거가 설정되지 않은 상태에서 토크 및 각도로 조임

A | 목표 토크
B | 목표 각도

자세한 내용을 보려면 이미지의 항목 위로 마우스 포인터를 가리키고 클릭해 주세요.
토크 트리거가 설정된 상태에서 토크 및 각도로 조임

A | 목표 토크
B | 토크 트리거
C | 목표 각도