# CRh - Riaggancio Frizione

Utensili
XCB

Se la frizione dello strumento viene rilasciata mentre il serraggio è ancora all’interno della finestra angolo, viene attivata la restrizione del passo. Questo interrompe immediatamente il serraggio e produce un risultato NOK. Questa restrizione relativa alla fase è valida solo per la fase di serraggio “Serraggio alla frizione”.

Parametro | Descrizione
--- | ---
Finestra angolo | La finestra angolo (espresso in gradi) in cui si attiva la restrizione del passo Riaggancio frizione.